1000826079 FL-301-RW Корпус без блока питания/ Case Foxline FL-301, ATX, 4xUSB2.0, HDA, w/o FAN, w/o PSU, no PowerCord , w/DVD-RW installed
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
ФОРМ-ФАКТОР
MIDI TOWER
ЦВЕТ КОРПУСА
ЧЕРНЫЙ
ФОРМ-ФАКТОР МАТЕРИНСКОЙ ПЛАТЫ
ATX/MATX/MINI-ITX
ФОРМ-ФАКТОР БЛОКА ПИТАНИЯ
ATX
БЛОК ПИТАНИЯ (В КОМПЛЕКТЕ)
НЕТ
РАЗМЕЩЕНИЕ БЛОКА ПИТАНИЯ
ГОРИЗОНТАЛЬНО, В ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ КОРПУСА
ВНЕШНИЕ ОТСЕКИ 5,25 ДЮЙМА
1
ВНЕШНИЕ ОТСЕКИ 3,5 ДЮЙМА
1
ВНУТРЕННИЕ ОТСЕКИ 3,5 ДЮЙМА
4
ВНУТРЕННИЕ ОТСЕКИ 2,5 ДЮЙМА
2
КОЛИЧЕСТВО СЛОТОВ РАСШИРЕНИЯ
7
РАЗЪЕМЫ USB НА ЛИЦЕВОЙ ПАНЕЛИ
4X USB2.0
РАЗЪЕМЫ AUDIO НА ЛИЦЕВОЙ ПАНЕЛИ
HD AUDIO
ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ
КНОПКИ POWER, RESET
ОХЛАЖДЕНИЕ
1X 80/92ММ ВЕНТИЛЯТОР НА ЗАДНЕЙ СТЕНКЕ (ОПЦИОНАЛЬНО),
1X 120ММ НА ПЕРЕДНЕЙ СТЕНКЕ (ОПЦИОНАЛЬНО)
МАКС. РАЗМЕР ВИДЕОКАРТЫ
320 ММ
МАКС. ВЫСОТА ПРОЦЕССОРНОГО КУЛЕРА
140 ММ
БЕЗОПАСНОСТЬ
ПЕТЛЯ ДЛЯ ВИСЯЧЕГО ЗАМКА, ОТВЕРСТИЕ ДЛЯ КЕНСИНГТОНСКОГО ЗАМКА
РАЗМЕРЫ ШАССИ
175 X 405 X 330 ММ
РАЗМЕРЫ В СБОРЕ
175 X 410 X 360 ММ
МАТЕРИАЛЫ КОРПУСА
СТАЛЬ, ПЛАСТИК
ТИП СТАЛИ
SGCC
ТОЛЩИНА СТАЛИ
0.45 ММ
ЦВЕТ
ЧЁРНЫЙ

Фото:
https://b2b.ocs.ru/product/1000826079/characteristics
